(footprint "B1,27"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "TEST PAD")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.635 -1.016 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6354ff96-daf0-4384-a954-700711ab4fa5")
		(effects
			(font
				(size 1.143 1.143)
				(thickness 0.127)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Value" "B1,27"
		(at -0.635 0.762 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "4488f2ea-56f8-4e5e-94d9-314fda82eb43")
		(effects
			(font
				(size 0.0254 0.0254)
				(thickness 0.002032)
			)
			(justify left bottom)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "d9afeb1b-aa7a-4e20-b158-ca36a46aa199")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a12a7be4-88fa-49c3-afb0-8e267cc082f4")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ffc32708-6f54-49ab-8a86-c63bda732ab3")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at 0 0)
		(size 1.27 1.27)
		(layers "F.Cu" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "aba645c5-1cce-48d7-8337-38308088523a")
	)
)