(footprint "SON50P300X300X80-9T165X238"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "8-SON, 0.50 mm pitch, 3.00 X 3.00 X 0.80 mm body, 2.38 X 1.65 mm thermal pad\n\n8-pin SON package with 0.50 mm pitch with body size 3.00 X 3.00 X 0.80 mm and thermal pad size 2.38 X 1.65 mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.274 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "646fda30-6383-4802-8065-9316e0440d31")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify bottom)
		)
	)
	(property "Value" "SON50P300X300X80-9T165X238"
		(at 0 2.139 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ba5d977b-fae7-45f6-9524-314ae73a0260")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify top)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "96324e62-42e1-4419-8272-1a0462119a8c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ab010085-6466-4f0d-aaa7-580cf5b44b9b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "0b0858c8-a464-4b73-bf8b-1bcd7c2a7c09")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -1.504)
		(end 1.5 -1.504)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "10b61e85-2614-4bcb-8c42-cdd8ab03bb8b")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -1.139)
		(end -1.5 -1.504)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fed81c64-4759-4ed4-a8db-ba056297b781")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 1.139)
		(end -1.5 1.504)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ffdd665e-ec60-4daf-a445-6465af5feba4")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 1.504)
		(end 1.5 1.504)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d8e01a68-03e9-4c0c-8abe-2905143db531")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -1.504)
		(end 1.5 -1.139)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2e3a4156-f0f4-49d2-9fbf-f1a44de67962")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 1.504)
		(end 1.5 1.139)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f411c08e-6b84-4d44-aaac-40d72807f419")
	)
	(fp_circle
		(center -2.004 -1.389)
		(end -1.879 -1.389)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ef681f66-28cd-439e-897c-1d689c059830")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 -1.5)
		(end 1.5 -1.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a6cf58b6-3f8f-465c-b4f2-04926c9eb546")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 1.5)
		(end -1.5 -1.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ea3425ab-34c6-4066-8dc1-f36a7af0a415")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 -1.5)
		(end 1.5 1.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "35a94b53-b2b7-4c37-833d-a1ae6360977a")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 1.5)
		(end -1.5 1.5)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "426c97ed-bd48-4cde-b2be-35856926f7e4")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.4973 -0.75)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "fecd3503-02a7-4da5-b56a-cb9dbe4a3f20")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.4973 -0.25)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "9afbbbd9-5d78-4204-90d6-4e6aa5980242")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.4973 0.25)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "37ad22a8-1a02-40bf-ad55-2ef5b797be1e")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -1.4973 0.75)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "812c0326-190c-460d-8c15-4f12a3b9bb95")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 1.4973 0.75)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "80363cdd-3dc4-4b40-9e24-a004ee00b049")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 1.4973 0.25)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "49ebaada-0005-44e1-8d91-9162036de472")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 1.4973 -0.25)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "e5f37bcd-4f7c-4807-9cca-5beba435c28c")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 1.4973 -0.75)
		(size 0.9173 0.27)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "f6d8633d-0e9d-443f-a7a4-8559e8d54821")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0 0)
		(size 1.65 2.38)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(zone_connect 2)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "fd273e7f-dbf5-4fad-bdb6-1f861553d627")
	)
)