(footprint "QFN40P180X180X55-13T76N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "12-QFN, 0.40 mm pitch, 1.80 X 1.80 X 0.55 mm body, 0.76 X 0.76 mm thermal pad\n\n12-pin QFN package with 0.40 mm pitch with body size 1.80 X 1.80 X 0.55 mm and thermal pad size 0.76 X 0.76 mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -1.8996 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "19ba82d5-debe-4c12-885c-92bc7882eee4")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify bottom)
		)
	)
	(property "Value" "QFN40P180X180X55-13T76N"
		(at 0 1.8996 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "dc774741-77b5-438d-bf55-f4faa4f4c8d4")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify top)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ed3bea16-1cda-4e2c-b922-abd04b1f15ac")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "9bf0d6a0-992e-482d-917f-ae7eb7d16920")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "10f20ea8-6d5e-4ecc-857c-ee0651491d6b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -0.954 -0.95)
		(end -0.954 -0.554)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "3c19902c-76ef-4cb3-9b94-bb7b907dbdbe")
	)
	(fp_line
		(start -0.954 0.95)
		(end -0.954 0.554)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "75963989-e7b8-4a62-bda4-f66d6b707527")
	)
	(fp_line
		(start 0.954 -0.95)
		(end 0.954 -0.554)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "47f3cfcd-da71-4ff8-a144-f7afe1a0fa71")
	)
	(fp_line
		(start 0.954 0.95)
		(end 0.954 0.554)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "49c90a11-3844-47a6-a4e3-4e28e14c8675")
	)
	(fp_circle
		(center -1.454 -0.804)
		(end -1.329 -0.804)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "12c2f2b6-0f86-4a9e-affc-6b0122d0e079")
	)
	(fp_line
		(start -0.95 -0.95)
		(end 0.95 -0.95)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7b37c785-d079-4892-a584-d6f76afa3eff")
	)
	(fp_line
		(start -0.95 0.95)
		(end -0.95 -0.95)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9597ff13-ffc4-4669-8e54-5ed7e1eeec41")
	)
	(fp_line
		(start 0.95 -0.95)
		(end 0.95 0.95)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "97cb4903-8de6-4b52-be37-073540211fa0")
	)
	(fp_line
		(start 0.95 0.95)
		(end -0.95 0.95)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f5d65798-d60f-49d0-a7e0-2c262ed265b8")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "eb9f9a01-f355-4f15-9f6a-e9ac28c4f9f4")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.125)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.9206 -0.2)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "55e4811f-9778-446a-a669-debc4b8b454b")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -0.9206 0.2)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "180a741b-5929-48f5-bdcf-09ee73c4d7ca")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -0.6 0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "86e310c5-b015-4866-88f7-5bba55fedf23")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -0.2 0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2f3baf45-6222-4ef5-b23d-90970d517f12")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0.2 0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b738bec4-7865-4e48-b27e-bf726708a06e")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 0.6 0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "fd25234e-bf46-4e72-a0f3-c7d1c6221169")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 0.9206 0.2)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "42c15f73-4f6e-49c7-9c7b-31ddba8a11f0")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 0.9206 -0.2)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "185ef6ef-afb2-4489-bd53-ba33a2d20f0d")
	)
	(pad "9" smd roundrect
		(at 0.6 -0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "d7d43ab6-97c8-4068-9578-eba1335f93bf")
	)
	(pad "10" smd roundrect
		(at 0.2 -0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2423c6ff-f899-4ff8-a8ee-618939d41310")
	)
	(pad "11" smd roundrect
		(at -0.2 -0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "ad058dd3-a327-411b-b28e-41204dc44f85")
	)
	(pad "12" smd roundrect
		(at -0.6 -0.9206 90)
		(size 0.688 0.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c12835cc-4027-4d56-ad14-ac1c77bc2c05")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 0 0)
		(size 0.76 0.76)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(zone_connect 2)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2583f532-f3f4-45de-a0e3-5bfe4221848c")
	)
	(model "${KICAD8_3DMODEL_DIR}/Package_DFN_QFN.3dshapes/VDFN-8-1EP_2x2mm_P0.5mm_EP0.9x1.7mm.step"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 0.9 0.9 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)