(footprint "SON95P300X300X100-7T170X240N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "6-SON (DFN), 0.95 mm pitch, 3.00 X 3.00 X 1.00 mm body, 2.40 X 1.70 mm thermal pad\n\n6-pin SON (DFN) package with 0.95 mm pitch with body size 3.00 X 3.00 X 1.00 mm and thermal pad size 2.40 X 1.70 mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.5374 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "91e9284d-4b4b-42ba-bcee-3c3b709738bd")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify bottom)
		)
	)
	(property "Value" "SON95P300X300X100-7T170X240N"
		(at 0 2.185 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "51953393-9680-4edc-951b-c1fa1b320f8a")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify top)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "5ef1cc68-5d41-4e9a-9374-d037aeb87b3b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "46c6d7c7-ce25-4eb4-9e67-2cdacba731ff")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "11d83a7d-639e-4f94-aa5d-ddf26eea2d61")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.55 -1.55)
		(end 1.55 -1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "acff1fc7-861d-43c4-a727-eefc1c53b732")
	)
	(fp_line
		(start -1.55 -1.4024)
		(end -1.55 -1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "a6847502-ac88-4668-b09f-5d1f6fd082fa")
	)
	(fp_line
		(start -1.55 1.4024)
		(end -1.55 1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c5e6a9d7-08fe-4643-807e-03562017ef02")
	)
	(fp_line
		(start -1.55 1.55)
		(end 1.55 1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "48bea374-e262-4989-9fce-ac412e82b84b")
	)
	(fp_line
		(start 1.55 -1.55)
		(end 1.55 -1.4024)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b5ceb81d-adf6-4af9-8494-627964250dc5")
	)
	(fp_line
		(start 1.55 1.55)
		(end 1.55 1.4024)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f4fad894-dc34-48ec-97e5-b6462edd036f")
	)
	(fp_circle
		(center -2.054 -1.6524)
		(end -1.929 -1.6524)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f380afa4-458b-4cbc-9e60-f5f655bc9979")
	)
	(fp_line
		(start -1.55 -1.55)
		(end 1.55 -1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e41a4477-76e8-4f6e-8551-54d1aa133111")
	)
	(fp_line
		(start -1.55 1.55)
		(end -1.55 -1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "643aeb19-fd76-427d-94dc-674be7a693ce")
	)
	(fp_line
		(start 1.55 -1.55)
		(end 1.55 1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "3e8f77ac-3cd6-40c6-8a25-5432b0fc0473")
	)
	(fp_line
		(start 1.55 1.55)
		(end -1.55 1.55)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "24035335-8737-41e5-837f-9a2f8b1a19c4")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -1.4346 -0.95)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c830979f-dbea-43f5-ab26-b31929bb1508")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -1.4346 0)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "889bcceb-3aaa-48e1-88d1-c015056a9e11")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -1.4346 0.95)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "75b4358b-71f4-4bdf-97c5-e45f5566be25")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at 1.4346 0.95)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "2acf7931-50f2-4770-9668-8f82c5ead47e")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 1.4346 0)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c221b387-16e3-401a-ae8d-3dfff1a94d35")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 1.4346 -0.95)
		(size 0.86 0.3968)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "a8d1546e-50b8-4f10-a5e8-aa5affa579f4")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at 0 0)
		(size 1.7 2.4)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(zone_connect 2)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "165bcc1a-07eb-4ee2-89af-054e0968577c")
	)
)