(footprint "SON50P200X200X80-9T90X160N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "8-SON (DFN), 0.50 mm pitch, 2.00 X 2.00 X 0.80 mm body, 1.60 X 0.90 mm thermal pad\n\n8-pin SON (DFN) package with 0.50 mm pitch with body size 2.00 X 2.00 X 0.80 mm and thermal pad size 1.60 X 0.90 mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -2.2786 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7bbd7614-b9bc-4752-8506-667b0e258ffb")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify bottom)
		)
	)
	(property "Value" "SON50P200X200X80-9T90X160N"
		(at 0 1.8386 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6929254c-f839-47ef-98d2-404247c1d20d")
		(effects
			(font
				(size 1.1684 1.1684)
				(thickness 0.1016)
			)
			(justify top)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "16cd46ea-f597-4d0a-90f2-4fb889bc9c65")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c96c06d3-09c2-4f1a-9b8e-92b996132f4a")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "2c734c79-9a1a-457f-8a85-b1b965f05ccb")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
			)
		)
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -1.2036)
		(end 1.05 -1.2036)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "388196e8-03e2-42dd-849b-225068c9dbdc")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 1.2036)
		(end 1.05 1.2036)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "da31c46b-8ce9-4e16-a4f5-2738693f3ad7")
	)
	(fp_circle
		(center -1.554 -1.3936)
		(end -1.429 -1.3936)
		(stroke
			(width 0.25)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "90972557-5f3c-49da-af40-8b20777e97a7")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -1.05)
		(end 1.05 -1.05)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "c29e0b7c-c216-4095-8a7e-e08ba2fb14b2")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 1.05)
		(end -1.05 -1.05)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f6b89275-01ec-4fca-b79f-e3f06a4efdb6")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -1.05)
		(end 1.05 1.05)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8877e9e9-c303-41dc-9dd4-ff0cf9aff53b")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 1.05)
		(end -1.05 1.05)
		(stroke
			(width 0.12)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "e06b2520-eeef-4fe6-80e3-55061284ec32")
	)
	(pad "1" smd roundrect
		(at -0.9846 -0.75)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "dc1b0eaa-75a0-43a4-960e-1f431225e20f")
	)
	(pad "2" smd roundrect
		(at -0.9846 -0.25)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "216c3c32-ca36-4c1d-bf2b-24217ab6a352")
	)
	(pad "3" smd roundrect
		(at -0.9846 0.25)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c798957c-085b-43b1-9e02-44e27a7ccba1")
	)
	(pad "4" smd roundrect
		(at -0.9846 0.75)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "b93c0560-3f60-449c-9c9a-ee556895e038")
	)
	(pad "5" smd roundrect
		(at 0.9846 0.75)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "cb334227-e45d-4c79-8f57-377a69cc6e86")
	)
	(pad "6" smd roundrect
		(at 0.9846 0.25)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "fa7cd9bb-1b65-4238-8181-781339978a9c")
	)
	(pad "7" smd roundrect
		(at 0.9846 -0.25)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "c2ab0b35-2245-4e22-b112-b9642aa07d2c")
	)
	(pad "8" smd roundrect
		(at 0.9846 -0.75)
		(size 0.76 0.2792)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(roundrect_rratio 0.5)
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "7dec6312-6e72-46c2-a69b-7c0e7106e87f")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 0 0)
		(size 0.9 1.6)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(solder_mask_margin 0.1016)
		(zone_connect 2)
		(thermal_bridge_angle 0)
		(uuid "0518cd96-a983-4ff5-ae26-62bf01c6bb49")
	)
)